По горизонтали
5. Водовод в виде арочного моста, в котором стенки и днище лотка являются несущими конструкциями
7. Работы по разработке грунта в выемках, его транспортированию (перемещению) и укладке в насыпи
10. Изготавливается путем пропитки кровельного картона нефтяными битумами и последующего нанесения на обе стороны слоев тугоплавкого битума с наполнителем и посыпкой
11. конструкция из дерева, металла либо других материалов, служащая для придания монолитным конструкциям из бетона, железобетона, грунтовой смеси, других строительных растворов определенных параметров — таких как форма, геометрические размеры, положение в пространстве, структура поверхности и др
15. Распространенный строительный материал органического происхождения
17. Процесс уплотнения бетонной смеси
18. В природе – минерал или осадочная горная порода, в основном состоящая из этого минерала. Является компонентом некоторых вяжущих веществ и используется в качестве поделочного камня
22. Способность тела приобретать первоначальную форму после прекращения действия на неё какой-либо силы
24. Составная часть железобетонной конструкции, предназначенная для восприятия растягивающих усилий

По вертикали
1. Новая технология которая позволила в разы ускорить сборку механизмов. Была изобретена Фордом
2. Насыпь, образуемая при отсыпке ненужного грунта
3. Этап земляных работ который начинается с удаления верхнего слоя почвы
4. Выемка, имеющие малые размеры поперечного сечения и большую длину
6. Плитки из обожженной глины, которые предназначены для покрытия крыш на зданиях
8. Боковая часть автомобильной дороги, крайние полосы земляного полотна расположенные между кромкой проезжей части и бровкой
9. Образование на поверхности материала металлического слоя путем плавления припоя, смачивания припоем поверхности и последующей его кристаллизации
12. Измерительное приспособления длины,ширены
13. Вид реконструкции зданий, осуществляемый путем устройства одного или нескольких дополнительных этажей над существующей частью постройки
14. 2. Изменение размеров, формы твердого тела под действием внешних сил
16. 17. Совокупность признаков долговечности и огнестойкости здания
19. Машины для земляных работ предназначены для разработки и перемещения грунта на расстояние до 100 м, возведения насыпей высотой до 2 м, разработки выемок, засыпки траншей после укладки коммуникаций, планировки строительных площадок, очистки дорог и трасс (корчевка пней, валка деревьев, срезка растительного слоя и т.п.), планировки откосов
20. 9. Короткий сварной шов для фиксации взамного расположения подлежащих сварке деталей
21. водонепроницаемое покрытие вокруг здания — бетонная или асфальтовая полоса, проходящая по периметру здания, с уклоном в направлении от здания
23. Самопроизвольное разрушение материалов в результате химического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой
25. Естественная или искусственно устроенная на склоне местности горизонтальная площадка для возведения зданий, прокладки дорожек и т. д. Открытая с трех сторон неотапливаемая пристройка к зданию, соединенная с ним дверью